合肥二中高速扫描仪设备购置项目询价函

一、询价名称

合肥二中高速扫描仪设备购置项目

二、项目预算

本项目预算为扫描仪3万元/台，总预算9万元。

三、公示时间

本询价函公示时间为2025年6月17日至6月22日。

四、项目需求

本次采购为合肥二中高速扫描仪设备购置，具体技术要求及数量详见下文采购需求部分。

五、投标供应商资格要求

1.资格要求：须为“徽采云”供应商，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收的良好记录。

2.资质要求：具有经营许可，能开增值税发票。

3.其他：供应商在报价时需写明所报设备单价和总价，报价应包括包装、往返运费、零配件及维修费用、税费等一切费用。本项目将根据符合采购需求、质量和服务相等且总价报价最低的原则确定成交供应商。

六、采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| 1 | 高速扫描仪 | 品牌、型号：华高CS-2085E 1、幅面：A3；2、扫描速度：85ppm/170ipm（200dpi模式下黑白彩色同速）；3、图像传感器：CIS；4、光源：LED(R/G/B)；5、扫描分辨率：1-600dpi,1dpi步进可调；6、光学分辨率：300dpi/600dpi；7、送稿器容纸量：≥200张（A4:70g/㎡）；8、进纸方式：自动进纸；U型通道（下进纸，上出纸）；9、扫描面：单面/双面；10、介质尺寸：宽度：114-310mm，长度：70-1000mm；11、介质厚度或重量：0.06-0.15mm；40g-157g/㎡；12、扫描模式：灰度，彩色，黑白，自动颜色识别；13、图像输出格式：JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD；14、图像处理器：GPU（片上图像处理单元）；15、内置操作系统：LINUX操作系统；16、支持接口：USB3.0\*1 Type B；17、图像处理功能：自适应幅面 ，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊 ，多流输出 ，消除黑框 ，自动纠偏 ，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等；18、其他有用功能：超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术：强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。计数功能，歪斜检测，休眠时间设置、设备支持多语言调节（中英繁体）；19、支持驱动：TWAIN；20、支持操作系统：windows7、windows8、windows10、windows11；21、电源：DC24V/3.75A；22、能耗：工作状态：50W, 待机模式：<0.5W;低功耗模式：6W；23、尺寸（长\*宽\*高）：382\*480\*280mm；24、操作环境：温度：0℃-40℃，湿度：20%RH-85%RH；25、国产品牌：国产品牌非OEM；26、产品认证：CCC、节能；27.设备内含一套数字图像处理软件28.与学校现使用软件兼容。 | 3台 |

七、付款时间和条件

项目达到相关质量要求，经学校相关需求部门组织验收合格后，按照“徽采云”采购流程，一次性付全款。

八、供货要求

1.交货期（服务时间）：中标供应商须在中标后7日内供货完毕，并交付使用。

2.交货（服务）地点：合肥二中

3.采购合同为徽采商城生成的合同为准，质保要求应符合国家相关规定。若供应商不按规定响应质保要求的，将被列入学校采购黑名单，五年内不得参加学校各项采购活动。

4.验收的具体方案：供应商完成交货（或服务）后，学校需求部门组织相关人员（含供货单位代表，可邀请分管部门或纪检参与）进行现场验收，填写货物（或服务）类项目资产验收单，作为支付货款的依据。

九、报价要求

1.报价方式：“徽采云”供应商如有意向，请在公示期内与采购联系人联系，提供送交企业资质、零星采购物品清单、报价单，资料必须密封且外信封盖有骑缝章，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

2.投标文件递交地点：合肥二中信息中心

3.联系人：朱主任 0551-63652058/18356144260

4.投标文件递交截止时间：2025年6月23日上午11:00前报价，逾期视为不响应。

十、报价人应提供材料

1.营业执照复印件(加盖公章)；

2.响应本次询价服务报价单(原件加盖公章)；

3.法人身份证复印件或授权委托书及代理人身份证复印件(加盖公章)；

4.无不良信用、无重大违法记录声明函(加盖公章)；

5.厂家有效的产品售后授权（复印件盖章）；

6.供应商为徽采云平台服务单位的相关证明材料（格式自拟）。

7.供应商免费维修服务响应时间承诺书（承诺故障发生后1小时内到达，格式自拟，包括需要时免费更换皮带、压力辊、搓纸轮、搓纸垫、搓纸轮传动齿、升降电机、进纸离合器、压力缓冲垫等配件），同时需承诺所供商品质量与数量符合要求，若学校提出产品质量问题供应商需无条件更换商品。

十一、评标时间及地点

1.评标时间：2025年6月23日下午16:00

2.评标地点：合肥市第二中学二楼会议室

十二、确定成交供应商的原则和数量

本项目将以有效最低报价确定1家供应商为成交的中标单位。

合肥市第二中学

2025年6月17日